**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术参数** | **数量** |
| 1 | ▲地埋式方管篮球架 | 1.产品规格（长×宽×高）：3148mm×1800mm×3940mm2.产品用料：①立柱管材质规格为Q235/□180mm×4mm。②伸臂管材质规格为Q235/□150mm×4mm。③拉杆材质规格为Q235/φ48mm×2.5mm。④篮板：规格：1800×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊、抗冲击力强等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护条，保护条前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，能保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状；⑤篮圈采用φ18mm实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。3.产品特点：①篮架通过伸臂端头组件可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节上下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。⑥产品结构性能均符合GB19272-2011《室外健身器的安全通用要求》的有关规定并通过NSCC认证。4.安装方式：直埋式。5.工艺：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 3个/副 |