**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 \*\*\* 系 \*\*\* 的法定代表人，现授权委托 \*\*\*\*\*\* 的 \*\*\*\*\*\* 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加蚌埠学院楼宇标牌设计、安装采购项目的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

**附：授权代理人有效身份证**

授权代理人： （签字或盖章）
投 标 人： （盖章）
法定代表人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

**报价函**

致蚌埠学院：

1、我们决定参加贵单位组织的“蚌埠学院楼宇标牌设计、安装采购项目”的采购。我方授权 \*\*\*\*\*\* 代表我方 \*\*\*\*\*\* 全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供“蚌埠学院楼宇标牌设计、安装 ”采购项目的货物与服务，总投标价为： 元(大写金额： ）。

3、—旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称: (公章)

投标单位授权代表或法定代表人： （签字或盖章)

日 期: 年 月 日

通讯地址:

电 话:

**分项报价清单（盖章）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | 行政楼① | 数字①，镜面不锈钢鼓面字；文字尺寸120cm，共1字 | 1套 |  |
| 2 | 行政楼①索引导示牌 | 更换原有亚克力，5mm亚克力UV打印；90\*110cm | 1套 |  |
| 3 | 行政楼② | 镜面不锈钢鼓面字；文字尺寸120cm，共4字 | 1套 |  |
| 4 | 行政楼②索引牌 | 铝合金丝印；120\*240cm | 1个 |  |
| 5 | 知行楼、敏行楼、重行楼 | 镜面不锈钢鼓面字；文字尺寸100cm，共9字 | 1套 |  |
| 6 | 教学楼B楼 | B楼两字移位置 | 2个 |  |
| 7 | 教学楼F楼 | 镜面不锈钢鼓面字文字尺寸120cm，共5字，加镀锌方管框架固定 | 1套 |  |
| 8 | 教学楼F楼索引牌 | 铝合金丝印；280\*200cm | 1个 |  |
| 9 | 教学楼G楼 | 镜面不锈钢鼓面字，文字尺寸100cm，共5字 | 1套 |  |
| 10 | 宿舍楼校徽logo | 不锈钢腐蚀牌(补logo标志)，95cm圆；共6处 | 1套 |  |
| 11 | 浴室 | 镀锌板烤漆字；文字尺寸120cm，共2字 | 1套 |  |
| 12 | 大学生活动中心 | 不锈钢腐蚀牌；50\*240cm | 1个 |  |
| 13 | 第一综合服务楼 | 镜面钛金鼓面字；文字尺寸60cm，共7字 | 1套 |  |
| 14 | 第二综合服务楼 | 镜面钛金鼓面字；文字尺寸60cm，共7字；加镀锌方管框架固定 | 1套 |  |
| 15 | 体育馆 | 镀锌板烤漆字；文字尺寸120cm，共3字；加镀锌方管框架固定 | 1套 |  |
| 16 | 理工楼 | 镀锌板烤漆字，文字尺寸150cm，共3字 | 1套 |  |
| 17 | 理工楼校徽logo | 不锈钢腐蚀牌；150cm | 1个 |  |
| 18 | 理工楼指示立牌 | 镀锌板烤漆加丝印，250\*100cm | 2个 |  |
| 19 | 5G双创中心 | 镜面钛金鼓面字；文字尺寸120cm，共6字 | 1套 |  |
| 20 | 5G双创中心校徽logo | 不锈钢腐蚀牌；150cm，安装于楼名称前 | 1个 |  |
| 21 | 5G双创中心索引导台 | 镀锌板烤漆；150\*110cm | 1个 |  |
| 22 | 实训中心3 | 补数字3，镜面钛金鼓面字；文字尺寸70cm | 1套 |  |
| 23 | 实训中心指示立牌 | 镀锌板烤漆；180\*60cm | 1个 |  |
| 24 | 艺术楼D楼、音乐楼E楼 | 不锈钢腐蚀牌；40\*60cm | 2个 |   |
| 总价（元） |  |

**资格声明书**

致：蚌埠学院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有完成本项目的技术力量和设备；

（二）未被人民法院列入失信被执行人名单的；

（三）未被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（四）未被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的。

签 章：

 日 期：

**营业执照**